|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **全长** |  **重量** |  **握部直径** |  **气体消耗** |  **加压力** |  **操作气压** |
| **112mm** | **96g** | **20mm** | **35** **cm3/回** | **265N** | **4-5kg** |

**HS-3适合替换刀**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材质 | 替换刀刃 | 剪切能力 |
| 金属线 | S20 | S20.1 |  S20S | 铜线：0.8mm |
|   |   |   | 铁线：0.5mm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材质 | 替换刀刃 | 剪切能力 |
| 塑胶 |  F10 |  F10S | 塑胶：1.0mm |
|  |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材质 | 替换刀刃 | 剪切能力 |
| 钢线 |   ZS20 | 钢线：0.2mm |